**P20/15 DC12V Electric Sucker Electromagnet 3KG**



**Product Parameter**

Model：P20/15

Voltage(DC)：12V

Current (Amp)：0.2A

Power (W)：2.5W

Maximum suction value (kg)：3KG

Test Plate Thickness (mm)：2mm

Protection class：IP68

Outer diameter (mm)：20mm

Suction plate diameter (mm)：8mm

Height(mm)：15mm

Mounting hole(mm)：M4

Hole depth(mm)：10mm

Wire length(mm)：330mm

**Dimensional drawings**

