
**P40/25 DC12V Electric Sucker Electromagnet 35KG**



**Product Parameter**

Model：P40/25

Voltage(DC)：12V

Current (Amp)：0.3A

Power (W)：3.5W

Maximum suction value (kg)：35KG

Test Plate Thickness (mm)：5mm

Protection class：IP68

Outer diameter (mm)：40mm

Suction plate diameter (mm)：18mm

Height(mm)：25mm

Mounting hole(mm)：M5

Hole depth(mm)：12mm

Wire length(mm)：330mm

**Dimensional drawings**

